ΘΕΜΑ 2
2.1
Flops (FLoating-point Operations Per Second), υπολογισμοί κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο). ΜFLops, GFLops, TFLops, PFLops.
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2.2
Θα επιβραδυνθεί. Η σύνθεση μιας “αργής” συσκευής στον FSB θα επιβραδύνει τη λειτουργία του κύριου διαύλου επικοινωνίας του επεξεργαστή. 
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