Θέμα 4ο
Μία θερμική μηχανή που ακολουθεί τον κύκλο του Carnot, λειτουργεί ανάμεσα στις θερμοκρασίες Τ1 (υψηλή) και Τ2 = 149 °F (χαμηλή). Ο θερμικός βαθμός απόδοσης της μηχανής είναι nθ = 0.8.
α) Να μετατρέψετε τη θερμοκρασία Τ2 σε κλίμακα Κέλβιν.
Μονάδες 12
β) Να υπολογίσετε τη θερμοκρασία Τ1 σε κλίμακα Κέλβιν.
Μονάδες 13


