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2.1  α)  Για ποιους λόγους κατασκευάζουμε θεμέλια σε μεγάλο βάθος ; (μονάδες 8)

β) Να σημειώσετε Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος) για τις παρακάτω προτάσεις ; (μονάδες 8)
	
	
	Σωστό
	Λάθος

	1
	Οι πάσσαλοι είναι δομικά στοιχεία από ξύλο, οπλισμένο σκυρόδεμα ή χάλυβα και χρησιμοποιούνται για να μεταβιβάζουν τα φορτία της ανωδομής σε στρώματα που βρίσκονται σε βάθος.
	
	

	2
	Η γενική κοιτόστρωση χρησιμοποιείται όταν η αντοχή του εδάφους είναι μεγάλη.
	
	

	3
	Οι αβαθείς θεμελιώσεις είναι πιο οικονομικές.
	
	

	4
	Οι αβαθείς θεμελιώσεις διακρίνονται σε θεμελιώσεις τοίχων, σε μεμονωμένες θεμελιώσεις, συνδυασμένες και γενικές κοιτοστρώσεις.
	
	

	5
	Η πεδιλοδοκός είναι πιο οικονομική λύση όταν τα φορτία είναι τόσο μεγάλα, ώστε αν κατασκευάζαμε μεμονωμένα θεμέλια θα πλησίαζαν πολύ μεταξύ τους ή θα έπρεπε το ένα να «τέμνει»
το άλλο.
	
	

	6
	Οι πάσσαλοι τριβής  μεταβιβάζουν το φορτίο σε ανθεκτικότερα στρώματα, τα οποία βρίσκονται σε μεγάλο βάθος.
	
	




2.2  Με ποιες μεθόδους γίνεται η τοποθέτηση των πασσάλων ;  (μονάδες 9).



