 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 ΘΕΜΑ 4 
α)
	Κόσκινο (mm) 
	Διερχόμενο βάρος %

	
	άμμος
	σκύρα
	μείγμα

	31,5
	100
	100
	0,4 * 100 + 0,6 * 100=100

	16
	100
	80
	0,4 * 100 + 0,6 * 80 =88

	8
	100
	40
	0,4 * 100 + 0,6 * 40 =64

	4
	100
	10
	0,4 * 100 + 0,6 *10=46

	2
	95
	5
	0,4 *95 + 0,6 *5 =41

	1
	75
	-
	0,4 *75=30

	0,25
	10
	-
	0,4 *10=4
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