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2.1 α) Απαντήσετε με ΣΩΣΤΟ (αν η πρόταση είναι σωστή ) ή με ΛΑΘΟΣ (αν είναι λανθασμένη). (μονάδες 12)

	
	
	ΣΩΣΤΟ
	ΛΑΘΟΣ

	1
	Με τον θεοδόλιχο μετράμε οριζόντιες και κατακόρυφες γωνίες 
	
	

	2
	Ο δίσκος του θεοδόλιχου που μετράει τις οριζόντιες γωνίες είναι βαθμονομημένος από 0 έως  360 βαθμούς.
	
	

	3
	Πριν τη μέτρηση μιας οριζόντιας  γωνίας πρέπει να προηγηθεί μόνο η κέντρωση του οργάνου.
	
	

	4
	Η γεωμετρική χωροστάθμιση γίνεται με τον χωροβάτη
	
	

	5
	Με το κλισίμετρο μπορούμε να μετρήσουμε μόνο κατακόρυφες γωνίες.
	
	

	6
	Ο στόχος με τον ανακλαστήρα ανήκει στον βοηθητικό εξοπλισμό ενός ψηφιακού θεοδόλιχου
	
	

	7
	Ο Βορράς που προσδιορίζεται με την μαγνητική πυξίδα είναι ο Γεωγραφικός Βορράς του τόπου.
	
	

	8
	Στην ανέγερση οικοδομών οι τεχνίτες με το τοπογραφικό αλφαδολάστιχο προσπαθούν  να προσδιορίσουν τις στάθμες, σε διαφορετικές θέσεις του ξυλότυπου. 
	
	



2.2 Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών (total stations) ; (μονάδες 13)



