Θέμα 4ο
Σε μία διάταξη κυλίνδρου - εμβόλου βρίσκεται αέριο υπό πίεση P. Το αέριο, με αρχικό όγκο 0,2 m3 και αρχική θερμοκρασία 15 οC, διαστέλλεται με σταθερή πίεση μέχρι ο τελικός του όγκος να γίνει 0,8 m3. Το  παραγόμενο έργο της ογκομεταβολής είναι W = 600 KJ.
α) Να υπολογίσετε την αρχική θερμοκρασία σε κλίμακα Κέλβιν.
Μονάδες 5
β) Να υπολογίσετε την τελική θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου.
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γ) Να υπολογίσετε την πίεση P. 
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