Θέμα 2ο
2.1 Μια δίοδος είναι πολωμένη κατά την ορθή φορά συνδέεται με πηγή τάσης έτσι ώστε ο θετικός πόλος της πηγής να είναι στην άνοδο τη διόδου και ο αρνητικός στην κάθοδο.
 2.2 Μια δίοδος είναι πολωμένη κατά την ανάστροφη φορά όταν ο θετικός πόλος της εξωτερικής πηγής συνδέεται με την κάθοδο της διόδου και ο αρνητικός με την άνοδο.
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2.3  I==

2.4 Στο 2ο κύκλωμα η ένταση του ρεύματος είναι μηδενική.
2.5 Αφού η δίοδος θεωρείται ιδανική, στο πρώτο κύκλωμα που η δίοδος είναι πολωμένη ορθά, η αντίσταση ορθής φοράς θεωρείται μηδενική (Rf=0), οπότε δεν υπάρχει πτώση τάσης στη δίοδο.
Στο δεύτερο κύκλωμα, η δίοδος είναι πολωμένη ανάστροφα. Θεωρώντας τη δίοδο ιδανική, η αντίσταση ανάστροφης φοράς θεωρείται άπειρη (RR=∞), οπότε το κύκλωμα δεν διαρρέεται από ρεύμα.



