Θέμα 4ο
Μέσα από ένα χαλύβδινο έλασμα πάχους L και εμβαδού Α = 2 m2 διέρχεται θερμότητα Q = 100 kJ. Στη μία πλευρά του ελάσματος η θερμοκρασία είναι θ1 = 60 oC και στην άλλη είναι θ2 = 313 K. Το φαινόμενο έλαβε χώρα σε χρόνο t = 4 sec.
Δίνεται ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ = 50 
α) Να υπολογιστεί η ροή της θερμότητας .
Μονάδες 6
β) Να υπολογιστεί η θερμοκρασία θ1 σε κλίμακα Κέλβιν.
Μονάδες 6
γ) Να υπολογιστεί το πάχος του ελάσματος L. 
Μονάδες 13
