ΘΕΜΑ 4ο 
Ένα φορτίo Q=6000C περνά με σταθερό ρυθμό σε χρονικό διάστημα t=10min, από έναν αγωγό διατομής  S=2,5mm2. Η τάση στα άκρα του είναι U=230V. Να υπολογιστούν:

4.1 Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος (I).	
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4.2 Η αντίσταση του αγωγού (R).	
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4.3 Η πυκνότητα του ρεύματος (J).	
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4.4 Έστω ότι διπλασιάζουμε τη διατομή του αγωγού. Ποια θα είναι η νέα τιμή της πυκνότητας του ρεύματος (J΄);	
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