ΘΕΜΑ 4ο 
Ένα φορτίo Q περνά με σταθερό ρυθμό σε χρονικό διάστημα t=5min από έναν αγωγό με διατομή  S=10mm2. Η αντίσταση του αγωγού είναι R=50Ω και το ρεύμα που τον διαρρέει είναι Ι=5Α. Να υπολογιστούν:

4.1 Το φορτίο (Q).		
Μονάδες 5

4.2 Η ηλεκτρική τάση (U) στα άκρα του αγωγού.	
Μονάδες 5

4.3 Η πυκνότητα του ρεύματος (J).	
Μονάδες 7

4.4 Έστω ότι τετραπλασιάζουμε το ρεύμα που τον διαρρέει. Ποιά θα είναι η νέα τιμή της πυκνότητας του ρεύματος (J΄);	
Μονάδες 8


