ΘΕΜΑ 2ο 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ το οποίο αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Τι από τα παρακάτω ισχύει για τη σύνδεση ενός αμπερομέτρου σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα;
	α. το αμπερόμετρο συνδέεται παράλληλα με το κύκλωμα του οποίου θέλουμε να μετρήσουμε την ένταση.
	β. το αμπερόμετρο συνδέεται σε σειρά με το κύκλωμα του οποίου θέλουμε να μετρήσουμε την ένταση.
	γ. δεν υπάρχει περιορισμός, μπορεί να συνδεθεί με οποιοδήποτε τρόπο.
	δ. το αμπερόμετρο συνδέεται διαγώνια με το κύκλωμα του οποίου θέλουμε να μετρήσουμε την ένταση.	
2. Η λειτουργία της μαγνητικής πυξίδας βασίζεται στο φαινόμενο του ________________. 
	α. στατικού πεδίου
	β. ηλεκτρικού πεδίου
	γ. ηλεκτρισμού
	δ. γήινου μαγνητισμού	
3. Η ηλεκτρική μηχανή με την οποία επιτυγχάνεται η μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας σε μηχανική (κινητική) ονομάζεται _______________.
α. μετασχηματιστής
β. γεννήτρια
γ. κινητήρας
δ. μηχανή εσωτερικής καύσης	
4. Το αντίστροφο της αντίστασης (R) ονομάζεται _________________ και έχει μονάδα μέτρησης το S (Siemens). 
	α. ηλεκτρική αγωγιμότητα
	β. ειδική αντίσταση
	γ. διηλεκτρική σταθερά
	δ. ηλεκτρική αντίσταση	
5. Η KWh είναι μονάδα μέτρησης της ________________.
	α. ηλεκτρικής τάσης
	β. ηλεκτρικής ενέργειας
	γ. ηλεκτρικής ισχύος
	δ. ηλεκτρικής αγωγιμότητας	        Μονάδες 25
