Θέμα 4o 
4.1  Ένας ευθύγραμμος αγωγός μήκους l=50 cm κινείται μέσα σε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο μαγνητικής επαγωγής B=0,8 Τ με ταχύτητα u=10 m/s. Αν ο αγωγός “κόβει” κάθετα τις μαγνητικές γραμμές του πεδίου, πόση είναι η ηλεκτρεγερτική δύναμη (E) από επαγωγή που αναπτύσσεται σε αυτόν;
Μονάδες 10
4.2  Να υπολογίσετε τις ενδείξεις του αμπερομέτρου και του βολτομέτρου στο κύκλωμα που φαίνεται στο σχήμα. Δίνονται ότι το αμπερόμετρο έχει αντίσταση Rα=1Ω, το βολτόμετρο είναι ιδανικό (έχει άπειρη αντίσταση), η R=9Ω και η ένταση του ρεύματος είναι I=2A.
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