Θέμα 2ο 
2.1
α) Η τάση η οποία προσδιορίζει τα όρια συνεχούς λειτουργίας του και αποτελεί μέρος των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του καλωδίου.
β) 550 Volt.
500·10% = 50 Volt. Άρα 500 + 50 = 550 Volt.
2.2
(1) – καφέ
(2) – μαύρο
(3) – μαύρο
(4) – μπλέ
(5) – πράσινο
(6) – κίτρινο
(7) – κίτρινο
(8) – πράσινη


