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2.1 
Α-2, Β-1, Β-4

2.2 
Στην περίπτωση της σύνδεσης USB και eSATA, ο σκληρός δίσκος θεωρείται εξωτερικός και στην περίπτωση της σύνδεσης SATA, εσωτερικός. Γενικά εσωτερικός θεωρείται ο σκληρός δίσκος όταν συνδέεται απευθείας στη μητρική πλακέτα, μέσω μιας θύρας SATA ή παλιότερα IDE και συνήθως βρίσκεται εντός της κεντρικής μονάδας (κουτί-κέλυφος).

2.3
1-Διαμορφώνον, 2-Φέρον, 3-Διαμορφωμένο

