ΘΕΜΑ 2
 2.1
1. Το εύρος των καταχωρητών.  Όσο αυξάνουμε το εύρος των καταχωρητών ενός επεξεργαστή, τόσο αυξάνεται και η ταχύτητα με την οποία επεξεργάζεται δεδομένα.
2. Η χωρητικότητα της λανθάνουσας μνήμης (cache memory). Όσο αυξάνεται η μνήμη cache ενός επεξεργαστή, αυξάνεται και η απόδοσή του.
3. Η ταχύτητα ή συχνότητα λειτουργίας του διαύλου συστήματος – FSB. Επεξεργαστές με μεγαλύτερη συχνότητα λειτουργίας FSB έχουν συνολικά καλύτερη απόδοση.

2.2
1-Δ
2-Α
3-Ζ
4-Γ
5-ΣΤ
6-Η
7-Β

2.3
Αυξάνοντας την τάση λειτουργίας του επεξεργαστή, αυξάνεται και η κατανάλωση ισχύος και αυτό έχει σαν συνέπεια την αύξηση της θερμοκρασίας του επεξεργαστή.



