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2.1 
Αντιστοιχίστε τις παρακάτω κάρτες επέκτασης με το είδος των καλωδίων που συνδέονται αντίστοιχα στις υποδοχές που έχουν. 
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	[image: Startech 100mbps Full/low Profile Ethernet Multi Mode SC Fiber PCI NIC Card  - Καρτα δικτυου (PER.814084)]
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	[image: Approx PCIE51 ​Εσωτερική PCI Express Κάρτα Ήχου 5.1 | Skroutz.gr]
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	[image: 16 MB PCI VGA Video Adapter Card - Our video cards and sound cards enable  you to add smooth video performance or high-end audio capability to your PC  computer, through a motherboard]
	
	3
	[image: 3.5mm Jack Cable Adapter Kit Mutual Convertor Y-Splitter Audio (1 Female to  2 Male) - 8com.gr]
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2.2 
Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται τρεις κυματομορφές σημάτων και ένας τρόπος διαμόρφωσης φέροντος σήματος. 
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Να απαντήσετε:
Α. Ποιο σήμα αντιστοιχεί στο Διαμορφωμένο;
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Β. Τι είδους διαμόρφωση σήματος έχει υποστεί το φέρον σήμα;
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2.3
Αντιστοιχίστε τα είδη μνήμης τύπου ROM (Read Only Memory) με τα χαρακτηριστικά που τους αντιστοιχούν. Ένα χαρακτηριστικό μπορεί να ταιριάζει με κανένα, με ένα ή περισσότερα από τα είδη ROM.

	Είδη ROM
	
	Χαρακτηριστικά

	1
	Προγραμματιζόμενη ROM-PROM
	
	Α
	Τα περιεχόμενά της διαγράφονται και μπορούμε να την προγραμματίσουμε ξανά.

	2
	Προγραμματιζόμενη ROM-EPROM
	
	Β
	Μπορεί να γραφτεί με δεδομένα (προγραμματιστεί) μόνο μία φορά.

	3
	Προγραμματιζόμενη ROM-Electronically EPROM-EEPROM
	
	Γ
	Διαγραφή περιεχομένων με εφαρμογή ηλεκτρονικής τάσης.

	
	
	
	Δ
	Διαγραφή περιεχομένων με διακοπή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος.
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