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2.1 
1-Α, Β, Ε
2-Γ, Δ
3-Γ

2.2 
PCI, ISA, AGP, PCI-express

2.3
Είναι εκτυπωτής ψεκασμού μελάνης. Μειονέκτημά του είναι ότι το μελάνι του είναι ευαίσθητο στο φως και στα υγρά.
