
ΚΟΥΖΙΝΑ

Δίνεται υπόδειγμα σχεδίου κάτοψης κουζίνας. Οι διαστάσεις είναι σε μέτρα. Το πάχος της τοιχοποιίας είναι 0,30μ. 

2)Ζητείται να σχεδιαστεί με μολύβι και τα κατάλληλα πάχη γραμμών η κάτοψη  σε Κλίμακα 1:50, σύμφωνα με τις αναγραφόμενες διαστάσεις και τους κανόνες ορθής σχεδίασης. (μονάδες 25) 

4)Να σχεδιαστούν με μολύβι και με τα κατάλληλα πάχη γραμμών, (α) ο τίτλος του θέματος «ΚΟΥΖΙΝΑ», (β) η κλίμακα του σχεδίου «ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50» σε θέση που ενδείκνυται, (γ) το είδος του σχεδίου «ΚΑΤΟΨΗ», (δ) κατώφλια στις θύρες, (ε) Δίφυλλη ντουλάπα στο μεσαίο φάτνωμα που να βρίσκεται στη άνω σειρά επίπλωσης της κουζίνας. (μονάδες 25)
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