ΘΕΜΑ 4ο
Μια ηλεκτρική τοστιέρα που είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο τάσης U=250V, διαρρέεται από ρεύμα Ι=4Α και δουλεύει για μια ώρα την ημέρα. (1KW=1000W). 
Να υπολογίσετε:
4.1 Την ηλεκτρική ισχύ Ρ  (σε W ή/ και σε KW) της τοστιέρας.	
Μονάδες 15
4.2 Την ενέργεια Ε (σε Wh ή/ και σε KWh) που καταναλώνει σε μια ημέρα.	
Μονάδες 10
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