[bookmark: _Hlk98423340]ΘΕΜΑ 2
1) [bookmark: _Hlk98429322][bookmark: _Hlk98424500]Να συμπληρώσετε τις λέξεις που λείπουν ώστε να συμπληρωθούν σωστά οι περιγραφές.

i. Η δίοδος ζένερ πολώνεται α…………………….  αφού λειτουργεί στην περιοχή διάσπασης. Χαρακτηρίζεται από την απότομη β…………….. του ανάστροφου ρεύματος, όταν η τάση στα άκρα της φθάσει την τάση zener. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κυκλώματα σταθεροποίησης γ……………………., καθώς παρέχει σταθερή τάση στα άκρα της ανεξάρτητα από τη μεταβολή στην τάση εισόδου ή τη μεταβολή του ρεύματος φορτίου.

Δίνονται:
1. αύξηση
2. ανάστροφα
3. τάσης
(Μονάδες 9)
ii. Η δίοδος ΡΝ είναι πολωμένη ανάστροφα όταν η τάση ανόδου είναι  α…………………….. από την τάση της καθόδου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η περιοχή απογύμνωσης να β………………………. και έτσι στο κύκλωμα να υπάρχει ένα πολύ γ……………………. ρεύμα που ονομάζεται ανάστροφο ρεύμα δ…………………………………. . Η ανάστροφα πολωμένη ιδανική δίοδος ΡΝ παρουσιάζει ε………………………………….. αντίσταση, δηλαδή συμπεριφέρεται σαν ανοικτός διακόπτης.

Δίνονται:
1. άπειρη
2. αυξάνει
3. κόρου
4. αρνητικότερη
5. μικρό
(Μονάδες 15)
2) Να συμπληρώσετε τη λέξη που λείπει ώστε να συμπληρωθεί σωστά η περιγραφή. 

Η δίοδος varicap είναι μια δίοδος που όταν πολώνεται ……………….. αντιστοιχεί με ένα μεταβλητό πυκνωτή
Δίνονται:
ανάστροφα
ορθά
(Μονάδες 1)

