ΘΕΜΑ 4
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

4.1	1-Σ, 2-Λ, 3-Σ, 4-Λ, 5-Λ 


4.2	
1. Το όργανο που χρησιμοποιούμε για την γεωμετρική χωροστάθμιση ονομάζεται χωροβάτης.
2. Όταν ενεργούμε ώστε ο πρωτεύων άξονας να γίνει κατακόρυφος με την βοήθεια της αεροστάθμης και του τρικόχλιου, λέμε ότι πραγματοποιήσαμε την οριζοντίωση του θεοδόλιχου.
3. Η μέτρηση των γωνιών στο ύπαιθρο γίνεται με το θεοδόλιχο ή τον γεωδαιτικό σταθμό.
4. Τα σημεία που έχουν συντεταγμένες στο Κρατικό Σύστημα Αναφοράς και υψόμετρο ως προς τη ΜΣΘ, λέγονται Τριγωνομετρικά σημεία.
5. Τα νέα σημεία που μπορεί να αποτελούν επέκταση του τριγωνομετρικού δικτύου ονομάζονται πολυγωνομετρικά


