ΘΕΜΑ 4
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
4.1 α-Σ, β-Σ, γ-Σ, δ-Λ
4.2
α)Τα βασικά όργανα μέτρησης γωνιών είναι:
α. Ο θεοδόλιχος, που μετρά οριζόντιες και κατακόρυφες γωνίες.
β. Η πυξίδα, μόνο για οριζόντιες γωνίες
γ. Το κλισίμετρο, που μετρά μόνο κατακόρυφες γωνίες.

β) 
1) υ=100g – z= 100g – 91.62g = 8.38g
2) DAB= LAB x  ημz = 46.58m x ημ91,62g = 46.58 x 0.991 = 46.16m
