ΘΕΜΑ 4
4.1	Να σημειώσετε στις παρακάτω προτάσεις το Σωστό ή το Λάθος.

1. Η τεθλασμένη γραμμή που συνδέει τις διαδοχικές στάσεις, λέγεται όδευση.
2. Το εμβαδόν εκφράζει τον όγκο ενός χώρου. 
3. Οι προβολές των σημείων της ΦΓΕ πάνω στο οριζόντιο επίπεδο ονομάζονται ορθές προβολές. 
4. Το σχετικό υψόμετρο υπολογίζεται από την ΜΣΘ. 
5. Οι 900 αντιστοιχούν σε 110g. 
(μονάδες 15)


4.2	Να συμπληρώσετε τα κενά των λέξεων στις παρακάτω προτάσεις.
1. Το όργανο που χρησιμοποιούμε για την γεωμετρική χωροστάθμιση ονομάζεται ……………………. .
2. Όταν ενεργούμε ώστε ο πρωτεύων άξονας να γίνει κατακόρυφος με την βοήθεια της αεροστάθμης και του τρικόχλιου, λέμε ότι πραγματοποιήσαμε την ……………………. του θεοδόλιχου.
3. Η μέτρηση των γωνιών στο ύπαιθρο γίνεται με το θεοδόλιχο ή τον …………………… σταθμό.
4. Τα σημεία που έχουν συντεταγμένες στο Κρατικό Σύστημα Αναφοράς και υψόμετρο ως προς τη ΜΣΘ, λέγονται …………………… σημεία.
5. Τα νέα σημεία που μπορεί να αποτελούν επέκταση του τριγωνομετρικού δικτύου ονομάζονται …………………..
(μονάδες 10)


