ΘΕΜΑ 4ο
Ο διωστήρας μιας Μηχανής Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) διαβιβάζει δύναμη ίση με F=20 ΚN, η οποία προκαλεί ροπή Μ ως προς τον άξονα του στροφαλοφόρου, όταν βρίσκεται στην θέση του σχήματος 1. Ο μοχλοβραχίονας της δύναμης F ως προς τον άξονα του στροφαλοφόρου είναι ίσος με d=7 cm.
Να υπολογιστεί:
α) Η ροπή Μ που ασκείται στον διωστήρα. (Μονάδες 15)
β) Η απόσταση L του πείρου από τον στροφαλοφόρο άξονα. (Μονάδες 10)
Δίνεται: Για την γωνία φ, sinφ=0,35
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Σχήμα 1 

Μονάδες 25
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