Θέμα 4o
Μια θερμική μηχανή παραλαμβάνει θερμότητα Q1 = 800 kcal από μία δεξαμενή υψηλής θερμοκρασίας Τ1 = 227 ⁰C και μέρος αυτής μετατρέπει σε έργο W = 200 kcal. Το υπόλοιπο ποσό θερμότητας το απορρίπτει σε μια δεξαμενή χαμηλής  θερμοκρασίας Τ2 = 27 ⁰C.  
α) Να υπολογίσετε το ποσό θερμότητας που απορρίπτει η θερμική μηχανή στη δεξαμενή χαμηλής θερμοκρασίας. (Μονάδες 5)
β) Να υπολογίσετε τον βαθμό απόδοσης αυτής της θερμικής μηχανής. (Μονάδες 6)
γ) Να μετατρέψετε τις θερμοκρασίες Τ1 και Τ2 στην κλίμακα Κέλβιν. (Μονάδες 6)
δ) Να υπολογίσετε το βαθμό απόδοσης της αντίστοιχης θερμικής μηχανής Carnot που λειτουργεί μεταξύ των δύο αυτών θερμοκρασιών. (Μονάδες 8)
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