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α. 
[image: ]
β. 
Υπολογισμός λανθάνουσας διαφοράς ενθαλπίας ΔhL
ΔhL = h1 - h2 = 65 kj/kg - 43 kj/kg = 22 kj/kg
Υπολογισμός λανθάνουσας θερμότητα QL.
QL = m · ΔhL = 500 kg · 22 kj/kg = 11000 kj
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