[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]ΘΕΜΑ 2ο 
2.1 Να συμπληρώσετε τα κενά, επιλέγοντας τη σωστή λέξη ή φράση από αυτές που σας δίνονται. Σημειώνεται ότι πέντε (5) από τις παρακάτω λέξεις ή φράσεις θα περισσέψουν.
ρολού,     αναγνώσιμη,     λιθογραφίας,     μη αναγνώσιμη,     στερέωση,     υδρόφιλη,    τυπογραφίας,     φύλλων,     γρανάρισμα,     υδρόφοβη.
α. Στη λιθογραφική εκτυπωτική πλάκα, η περιοχή που δεν τυπώνεται πρέπει να είναι ……………………….
β. Η προετοιμασία της εκτυπωτικής πλάκας με άμμο και νερό ονομάζεται ………………………
γ. Στην όφσετ το θέμα κατασκευάζεται σε ………………………. μορφή. 
δ. Η ξηρά όφσετ είναι ένας συνδυασμός της τεχνικής της ………………………. και της όφσετ.
ε. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των μηχανών τροφοδοσίας ………………………. είναι η μεγάλη ταχύτητα εκτύπωσης εξαιτίας της συνεχούς τροφοδοσίας της μηχανής με χαρτί.
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2.2  Να αντιγράψετε τις παρακάτω προτάσεις με τη σειρά που πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία της έμμεσης λιθογραφίας.
1. Μελανώνεται η πλάκα. 
2. Μεταφέρεται το θέμα στο εκτυπωτικό υπόστρωμα, ύστερα από την πίεση που ασκεί στον ενδιάμεσο κύλινδρο ο κύλινδρος πίεσης.
3. Κατασκευάζεται η εκτυπωτική πλάκα και στη συνέχεια προσαρμόζεται στην επιφάνεια ενός κυλίνδρου. 
4. Μεταφέρεται με την άσκηση πίεσης το θέμα της εκτυπωτικής πλάκας σε κύλινδρο καουτσούκ.
5. Υγραίνεται η πλάκα. 
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