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2.1 
α. υδρόφιλη
β. γρανάρισμα
γ. αναγνώσιμη
δ. τυπογραφίας
ε. ρολού

2.2
3. Κατασκευάζεται η εκτυπωτική πλάκα και στη συνέχεια προσαρμόζεται στην επιφάνεια ενός κυλίνδρου. 
5. Υγραίνεται η πλάκα.
1. Μελανώνεται η πλάκα. 
4. Μεταφέρεται με την άσκηση πίεσης το θέμα της εκτυπωτικής πλάκας σε κύλινδρο καουτσούκ.
2. Μεταφέρεται το θέμα στο εκτυπωτικό υπόστρωμα ύστερα από την πίεση που ασκεί στον ενδιάμεσο κύλινδρο ο κύλινδρος πίεσης.


