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ΘΕΜΑ 2  
2.1 
1- Επίπεδο Διεπαφής Δικτύου 
2- Επίπεδο Διαδικτύου
3- Επίπεδο Μεταφοράς
4- Επίπεδο Εφαρμογής
5- Επίπεδο Διεπαφής Δικτύου
6- Επίπεδο Μεταφοράς

2.2 
Α.
Η ΙΡ διεύθυνση 127.0.0.4/8 είναι διεύθυνση επανατροφοδότησης και ανήκει στο δίκτυο με διεύθυνση 127.0.0.0/8. Τα ΙΡ πακέτα με τέτοια διεύθυνση προορισμού διεκπεραιώνονται πίσω στον ίδιο τον Η/Υ που το έστειλε.

Β.
Ακόμη κι αν ο υπολογιστής δεν έχει καμιά δικτυακή διασύνδεση, δηλαδή δεν έχει λάβει δικτυακές ρυθμίσεις από κάποιο τοπικό δίκτυο, η συμπεριφορά του πακέτου θα είναι ίδια, δηλαδή θα επανατροφοδοτηθεί πίσω στον Η/Υ που το έστειλε.

