ΘΕΜΑ 4ο
Δίνεται διωστήρας μιας πετρελαιομηχανής (diesel), ο οποίος μεταβιβάζει μία δύναμη F=8.000 N, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Η ροπή που αναπτύσσεται ως προς τον άξονα του στροφαλοφόρου είναι Μ=764 Nm.
Να υπολογίσετε:
α) Τον μοχλοβραχίονα d της δύναμης F του εμβόλου ως προς τον άξονα περιστροφής του στροφαλοφόρου. (Μονάδες 10)
β) Την απόσταση L του πείρου του εμβόλου από τον στροφαλοφόρο άξονα. (Μονάδες 15)
Δίνονται: γωνία φ=11ο, sin 11ο =0,191 
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