Θέμα 4ο
Μία θερμική μηχανή που ακολουθεί τον κύκλο του Carnot, λειτουργεί ανάμεσα στις θερμοκρασίες Τ1 (υψηλή) και Τ2 = 280 Κ (χαμηλή). Ο θερμικός βαθμός απόδοσης της μηχανής είναι nθ = 0,8.
4.1 Να υπολογιστεί η θερμοκρασία Τ1 σε βαθμούς Κελσίου.
Μονάδες 13
4.2 Να υπολογιστεί ο νέος θερμικός βαθμός απόδοσης nθ΄ αν διατηρήσουμε σταθερή τη θερμοκρασία Τ1 (υψηλή) και διπλασιάσουμε τη θερμοκρασία Τ2 (χαμηλή).
Μονάδες 12



