Θέμα 4ο
Σε ψυκτική διάταξη που λειτουργεί με μηχανική συμπίεση ατμών, η απόλυτη πίεση κατάθλιψης είναι Pαπ.κατ.= 8 bar και ο λόγος συμπίεσης CR= 2,5. 
Δίνεται η ατμοσφαιρική πίεση Pατμ. = 1 bar.
4.1 Να υπολογίσετε τη μανομετρική πίεση κατάθλιψης Pμαν.κατ..
Μονάδες 10
4.2 Να υπολογίσετε τη μανομετρική πίεση αναρρόφησης Pμαν.αν..
Μονάδες 15


