ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Θέμα 4ο
4.1
α. Η περιεκτικότητα σε C είναι 20/100 δηλαδή 0,2% κ.β και η περιεκτικότητα σε Ni 4/4 δηλαδή 1,0% κ.β.
β. Η περιεκτικότητα σε C είναι 15/100 δηλάδη 0,15% κ.β, Mn 8/4= 2% κ.β και Cu 6/10 = 0,6% κ.β. 

4.2 
α. χάλυβα κατασκευών
β. εργαλειοχάλυβα
γ. Ανοξείδωτο χάλυβα 
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