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Θέμα 4o
α) Πρέπει να εγκατασταθούν δύο γραμμές. Συγκεκριμένα:
- Γραμμή τροφοδότησης του καυστήρα
- Γραμμή επιστροφής πλεονάζοντος πετρελαίου από τον καυστήρα.
β) Για τη σύνδεση της δεξαμενής πετρελαίου πρέπει να εγκατασταθούν τα ακόλουθα εξαρτήματα:
- Διακόπτης πετρελαίου
- Φίλτρο πετρελαίου
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου.

