ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Θέμα 2ο 
2.1 
α –  Σ     
β –  Λ
γ –  Σ     
δ –  Λ
ε –  Σ
2.2       
Πιθανές αιτίες
α) Υπερφόρτιση.
β) Η τάση του δικτύου είναι πολύ υψηλή ή είναι πολύ χαμηλή.
γ) Βραχυκυκλωμένες σπείρες στο τύλιγμα του τυμπάνου.
δ) Κακός αερισμός.
ε) Ο ανεμιστήρας δεν περιστρέφεται κατά τη σωστή φορά.
στ) Ο δρομέας εφάπτεται (βρίσκει στον στάτη).  
  
