Θέμα 2o 
2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
α. Η ροπή (Tα) που αναπτύσσει ένας κινητήρας συνεχούς ρεύματος στον άξονα του υπολογίζεται από τη σχέση: .
β.  Η ισχύς (N) που ένας κινητήρας συνεχούς ρεύματος δίνει στον άξονα του με τη μορφή ηλεκτρικής ενέργειας είναι πάντα μεγαλύτερη από την μηχανική ισχύ (N1) που απορροφά από το δίκτυο.
γ. Η ταχύτητα περιστροφής (n) ενός κινητήρα συνεχούς ρεύματος έχει μονάδα μέτρησης το N*m.
δ. Η ισχύς (Ν1) που ένας κινητήρας συνεχούς ρεύματος απορροφά με μορφή ηλεκτρικής ενέργειας από την πηγή που τον τροφοδοτεί με συνεχές ρεύμα υπολογίζεται από τη σχέση:  
ε. Μονάδα μέτρησης της ροπής (Tα) είναι το Ν*m.  
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2.2 Να γράψετε τον αριθμό κάθε κενού του παρακάτω κειμένου και, δίπλα, μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. Λέξεις που δίνονται: παράλληλα, τύμπανο, διέγερσης. επαγωγικού, ταχύτητας.  
α. Όταν δύο γεννήτριες (G1 και G2) συνεχούς ρεύματος τροφοδοτούν τους ίδιους ζυγούς στους οποίους συνδέονται τα διάφορα φορτία, τότε λέμε ότι οι γεννήτριες λειτουργούν _______________ (1). 
β. Οι μέθοδοι ρυθμίσεως της _______________ (2) περιστροφής κινητήρων συνεχούς ρεύματος έχουν ως εξής:
· Ρυθμιστική αντίσταση στο παράλληλο τύλιγμα _______________ (3).
· Ρυθμιστική αντίσταση στο επαγωγικό _______________ (4).
· Μεταβολή της τάσεως τροφοδοτήσεως του _______________ (5) τυμπάνου.
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