Θέμα 2ο
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]2.1 Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά των προτάσεων που ακολουθούν, γράφοντας στην κόλλα σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τον αριθμό της κατάλληλης λέξης: 
1. πλοίαρχο, 2. διαχωρισμού, 3. περιορισμένης, 4. τόπο, 5. παρατηρητή, 6. πιστοποιημένος
α) Ο ΑΦ μηχανής πρέπει να είναι κατάλληλα ___ , σύμφωνα με τους κανονισμού, ανάλογα με τα καθήκοντα που αφορούν στη φυλακή μηχανής. 
β) Στην παρουσίαση της σχετικής κινήσεως, το κέντρο της οθόνης είναι σταθερό και είναι το πλοίο του ___ .   
γ) Αρχικώς η κύρια χρήση του ραντάρ ήταν για συνθήκες ___ ορατότητας. 
δ) Στην περίπτωση που στη γέφυρα παρίσταται ο πλοίαρχος και επ’ αυτής βρίσκεται πλοηγός, η ευθύνη για την ασφάλεια του πλοίου παραμένει στον ___ , ανεξάρτητα των καθηκόντων και υποχρεώσεων του πλοηγού. 
ε) Η ζώνη ή γραμμή, που διαχωρίζει τις λωρίδες κυκλοφορίας, στις οποίες τα πλοία πλέουν με αντίθετες ή σχεδόν αντίθετες πορείες ως προς το βυθό (COG) λέγεται ζώνη ή γραμμή ___  .       
Μονάδες 15

2.2 Να καταγράψετε τους παρακάτω ορισμούς:
[bookmark: _heading=h.30j0zll]α) Ζώνη παράκτιας κυκλοφορίας (inshore traffic zone). (Μονάδες 5)     
β) Σύστημα πορειογραφήσεως (routeing system). (Μονάδες 5)    
Μονάδες 10



