ΘΕΜΑ 2
2.1 Ταιριάξτε τις μάσκες δικτύου της πρώτης στήλης του ακόλουθου πίνακα με την μορφή CIDR στην οποία αντιστοιχούν, επιλέγοντας την κατάλληλη από αυτές της δεύτερης στήλης.
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2.2 Έστω ότι σε ένα δίκτυο χρησιμοποιείται το πρότυπο IEEE 802.3  1000Base-SX. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε μία από τις ακόλουθες ερωτήσεις:
1. Το μέσο μετάδοσης είναι:
1. Μονότροπη οπτική ίνα
2.  Ομοαξονικό καλώδιο
3. Πολύτροπη οπτική ίνα 
4. Χάλκινο συνεστραμμένο καλώδιο 
2. Η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων είναι:
1. 1000 Mbps
2. 10 Gbps
3. 100 Mbps
4. 1000 Kbps
3. Το μέγιστο μήκος τμήματος καλωδίου είναι:
1. 25 m
2. 550 m
3. 100 m
4. 1000 m
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