ΘΕΜΑ 2ο
2.1 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, το οποίο αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Για την ταχύτερη μετάδοση των ψηφιακών αρχείων ιατρικών βίντεο και εικόνων προτιμούνται:
α. Χάλκινα καλώδια UTP 
β. Απλά καλώδια χαλκού.
γ. Καλώδια οπτικών ινών

2. Στο χώρο του υποσταθμού μέσης τάσης τα καλώδια χαμηλής και μέσης τάσης οδεύουν: 
α. Στην ίδια σχάρα
β. Σε σχάρες ξεχωριστές για τη μέση και χαμηλή τάση 
γ. Στον ίδιο σωλήνα εφαπτόμενα μεταξύ τους

[bookmark: _GoBack]3. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος  σε ένα νοσοκομείο και έναρξης της τροφοδοσίας από τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη οι ανελκυστήρες (ασανσέρ) τροφοδοτούνται  :
α. Ταυτόχρονα και άμεσα όλοι μαζί
β. Δεν τροφοδοτούνται καθόλου.
γ. Τροφοδοτούνται σταδιακά μέσω χρονοηλεκτρονόμων ή PLC.

4. Οι μετασχηματιστές που τροφοδοτούν τα τμήματα του γενικού πίνακα χαμηλής τάσης ενός μεγάλου νοσοκομείου :
α. Παραλληλίζονται
β. Δεν παραλληλίζονται για λόγους ασφαλείας
γ. Δε μας ενδιαφέρει αν παραλληλίζονται ή όχι

5. Αναφορικά με την ισχύ των μετασχηματιστών του υποσταθμού ενός νοσοκομείου θα πρέπει, υπό κανονικές συνθήκες, το συνολικό ταυτοχρονισμένο φορτίο κάθε μετασχηματιστή  : 
α. Να υπερβαίνει το 80% του ονομαστικού του φορτίου.
β. Να είναι στο 100% του ονομαστικού του φορτίου.
γ. Να μην υπερβαίνει το 80% του ονομαστικού του φορτίου.
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2.2  Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει. 
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