ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Θέμα 2o
2.1
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2.2  Οι κυριότεροι λόγοι της αποκλειστικής χρήσης των ακτινικών συμπιεστών είναι:
1. Η απλότητά τους.
2. Η στιβαρότητα της κατασκευής τους.
3. Ο μεγάλος λόγος συμπιέσεως που επιτυγχάνουν με μία βαθμίδα συμπιέσεως (συνήθης τιμή λόγου συμπιέσεως 4:1).
4. Το μικρό σχετικά μέγεθός τους (άρα και το μικρό βάρος που αναλογεί σε κάθε παραγόμενο kW). 
5. Το ότι εμφανίζουν μικρή ευαισθησία στην εισρόφηση ξένων αντικειμένων και στις επικαθήσεις ακαθαρσιών πάνω στα πτερύγιά τους.
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