Θέμα 2ο
2.1. Να γίνει η παρακάτω αντιστοίχιση:
	Δομή ενός (PLC)
	
	Έννοιες

	1. Μονάδα τροφοδοσίας
	
	α. Είναι η βασική μονάδα του PLC, η οποία είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία (εγκέφαλος του PLC).

	2.   Μονάδες εξόδου
	
	β. Σ΄ αυτές, συνδέουμε όλα τα εξαρτήματα ελέγχου του αυτοματισμού, όπως μπουτόν, θερμικά, αισθητήρια.

	3.   Μονάδες εισόδου
	
	γ. Βρίσκεται πάνω στο PLC και χρησιμεύει για την σύνδεσή του με τον υπολογιστή.

	4. Κεντρική μονάδα Επεξεργασίας
	
	δ. Σ΄ αυτές, συνδέουμε τα εξαρτήματα του αυτοματισμού, όπως ρελέ, ενδεικτικές λυχνίες  κλπ.

	5.    Θύρα σύνδεσης
	
	ε.  Δημιουργεί από την τάση δικτύου τις απαραίτητες εσωτερικές τάσεις, που απαιτούνται για την τροφοδοσία των ηλεκτρονικών στοιχείων του PLC.


										Μονάδες: 10

2.2. Να χαρακτηρίσετε εάν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες, με (Σ) ή (Λ) αντίστοιχα. 
α. Στον αυτοματισμό με PLC δεν υπάρχει ουσιαστικό θέμα βλάβης εσωτερικά στον πίνακα της εγκατάστασης.
β. Στα PLC η  τροποποίηση της λειτουργίας του αυτοματισμού είναι πράγμα πολύ δύσκολο και χρονοβόρο.
γ.  Ο αυτοματισμός με PLC επεκτείνεται πολύ εύκολα.
δ. Ο αυτοματισμός με PLC μας παρέχει καταπληκτικές δυνατότητες..
ε. Το PLC καταλαμβάνει πάρα πολύ χώρο σε σχέση με τον αντίστοιχο πίνακα κλασικού αυτοματισμού.
Μονάδες 15
