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4.1. Κατά τη διάρκεια συντήρησης ενός καυστήρα πετρελαίου μίας κατοικίας, διαπιστώσατε ότι υπάρχει αυξομείωση της παροχής πετρελαίου στην έξοδο του μπεκ.
1.  Με ποιο όργανο μέτρησης θα διαπιστωθεί η αυξομείωση του καυσίμου και σε ποιο εξάρτημα του καυστήρα θα πρέπει να τοποθετηθεί; (Μονάδες 4)
2.  Τι έλεγχο πρέπει να κάνετε για να βρείτε τα αίτια του προβλήματος; (Μονάδες 12)
Μονάδες 16
4.2. Ως έμπειρος τεχνίτης καυστήρων, πως χειρίζεστε ένα καινούριο μπεκ από τη συσκευασία του έως τη τοποθέτησή του; Τι θα πρέπει να προσέχετε;
Μονάδες 9

