ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ      
Θέμα 4ο              
[bookmark: _Hlk121995294]4.1. Όλοι οι πιθανοί λόγοι που μπορεί να έχουμε σταγονίδια και κατάλοιπα καύσης στην μπούκα του καυστήρα, είναι:
· Ελαττωματικό μπεκ.
· Κακή επιλογή μπεκ (μοίρες εκτόξευσης).
· Μεγάλη πίεση καυσίμου.
· Κακή ρύθμιση κεφαλής (μπεκ πολύ πίσω).
· Βρωμιές στην μπούκα (μαλλιά κ.λ.π.)
· Δεν κλείνει καλά η βαλβίδα.
· Τα ηλεκτρόδια δεν είναι ρυθμισμένα σωστά (πολύ εμπρός).
· Αλλαγές στην πίεση καυσίμου από ελαττωματική αντλία.
· Διαρροή μεταξύ μπεκ και υποδοχής του.
· Μεγάλη θερμοκρασία ακτινοβολίας στην μπούκα.
Μπορούν να επιλεγούν πέντε από τα παραπάνω στην απάντησή σας.

4.2. Όλοι οι πιθανοί λόγοι που μπορεί να υπάρχουν, όταν η εκκίνηση του καυστήρα είναι ανώμαλη, είναι:
· Ο σπινθήρας σχηματίζεται μεταξύ ακίδας και κεφαλής καύσης – ανάφλεξης και όχι μεταξύ των ακίδων.
· Το μπεκ είναι πολύ μπροστά από την επιθυμητή διάσταση.
· Κακή εκνέφωση λόγω ελαττωματικού μπεκ.
· Ατμοποίηση και ανάφλεξη των σταγονιδίων που στάζουν μεταξύ μπεκ και υποδοχής.
[bookmark: _GoBack]Μπορούν να επιλεγούν δύο από τα παραπάνω στην απάντησή σας.

