ΘΕΜΑ 4ο 
[bookmark: _Hlk100687564][bookmark: _Hlk122122343][bookmark: _Hlk122122772]Σε κοχλία ασκείται δύναμη F=1000 Ν μέσω μιας καστάνιας, με μήκος λαβής l1=10 cm (θεωρούμε ότι η απόσταση του σημείου εφαρμογής της δύναμης από τον κοχλία είναι ίση με το μήκος της λαβής).
[image: ]
[bookmark: _Hlk100687970]α) Να υπολογίσετε την ροπή Μ1 που αναπτύσσεται στον κοχλία.
[bookmark: _Hlk97488004]Μονάδες 10
[bookmark: _Hlk100687800]β) Εάν ο κοχλίας δεν ξεβιδώνει και πρέπει να αυξήσουμε την ροπή που αναπτύσσεται σε Μ2=250 Ν.m, χωρίς όμως να αυξήσουμε την ασκούμενη δύναμη F, να υπολογίσετε το απαιτούμενο μήκος l2 της λαβής που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε.
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Μονάδες 15
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