ΘΕΜΑ 4ο 
Δίνεται κινητήρας ΣΡ 220V του οποίου το τύλιγμα του τυμπάνου παρουσιάζει αντίσταση 2Ω και απορροφά ρεύμα IT = 25A. Να βρεθούν: 
4.1 Η ένταση του ρεύματος εκκίνησης χωρίς την χρήση εκκινητή. 
Μονάδες 10
4.2 Χρησιμοποιώντας εκκινητή ποια πρέπει να είναι η αντίστασή του ώστε η ένταση φορτίου να μην υπερβαίνει το 200% της έντασης πλήρους φορτίου;
Μονάδες 15
