Θέμα 2o 
2.1 Να γράψετε τον αριθμό κάθε κενού του παρακάτω κειμένου και, δίπλα, μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. Λέξεις που δίνονται: χειροστρόφαλο, σύνθετη, τύμπανο, ρύθμισης, διέγερση.
α. Η μέθοδος _______________ (1) της ταχύτητας περιστροφής κινητήρων συνεχούς ρεύματος μέσω τοποθέτησης ρυθμιστικής αντίστασης στο επαγωγικό τύμπανο, στηρίζεται στη μεταβολή της τάσεως που εφαρμόζεται στο _______________ (2) του κινητήρα.
β. Οι χειροκίνητοι ρυθμιστές στροφών των κινητήρων με _______________ (3) σειράς και των μεγάλων κινητήρων με παράλληλη ή _______________ (4) διέγερση, έχουν συνήθως τη μορφή ενός κατακόρυφου κυλινδρικού τυμπάνου, που μπορεί να περιστραφεί με ένα _______________ (5).        
Μονάδες 15
2.2 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2 και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ το οποίο αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Η ισχύς Ν1 (σε KW) που απορροφά από το δίκτυο ένας κινητήρας συνεχούς ρεύματος τάσης U=180V και έντασης ρεύματος I=15A είναι: 
α. 27KW
β. 0,27KW
γ. 2,7KW
δ. 0,027KW
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2. Η ισχύς Ν που αποδίδει ένας κινητήρας συνεχούς ρεύματος (Σ.Ρ.) στον άξονα του δίνεται από τη σχέση:
α. 
β. 
γ. 
δ. 
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