ΘΕΜΑ 2ο 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ το οποίο αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Πως συνδέεται ένα αμπερόμετρο και ένα βολτόμετρο σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα;
	α. Δεν υπάρχει κανόνας, συνδέονται ανάλογα με το είδος του κυκλώματος και τον τρόπο που επιθυμεί ο χρήστης.
	β. Το αμπερόμετρο συνδέεται σε σειρά με το κύκλωμα του οποίου θέλουμε να μετρήσουμε την ένταση και το βολτόμετρο παράλληλα.
	γ. Το αμπερόμετρο συνδέεται παράλληλα με το κύκλωμα του οποίου θέλουμε να μετρήσουμε την ένταση και το βολτόμετρο σε σειρά.
	δ. Το αμπερόμετρο και το βολτόμετρο συνδέονται σε σειρά με το κύκλωμα μετρώντας με αυτό τον τρόπο και την ισχύ.	
2. Ποια από τις παρακάτω τιμές αντίστασης είναι η μεγαλύτερη; 
	α. 1000Ω
	β. 0,01ΚΩ
	γ. 0,01ΜΩ
	δ. 0,1ΚΩ	
3. Μια αντίσταση R καταναλώνει ισχύ P όταν διαρρέεται από ένταση ρεύματος I. Αν το ρεύμα Ι που τη διαρρέει διπλασιαστεί, τότε η ισχύς που καταναλώνει η αντίσταση γίνεται: 
α. 2P
β. 
γ. 
δ. 4P	
4. Η ολίσθηση (s) έχει μονάδα μέτρησης: 
	α. τις στρ/min
	β. το Ηz
	γ. είναι καθαρός αριθμός
	δ. τις στρ/Hz
5. Μονάδα μέτρησης της ειδική αντίστασης ρ είναι:
	α. 
	β. 
	γ. 
	δ. 	        
				Μονάδες 25
