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Θέμα 2o
2.1
1 - γ
2 - β
3 - δ
4 - α
5 - στ

2.2
α. Η μέτρηση της στάθμης του πετρελαίου σε δεξαμενή γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:
1. Με βαθμονομημένο κανόνα
2. Με μανόμετρα
3. Με πλωτήρα και κλίμακα
β. Σε μεγάλους λέβητες κεντρικής θέρμανσης χρησιμοποιείται ευρέως η μέθοδος με μανόμετρα.


