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2. β, δ, ε, ζ
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Ο ρυθμός ροής της θερμότητας ενός εναλλακτήρα με αυλούς ή πλάκες απ’ το υγρό με υψηλότερη θερμοκρασία σε υγρό με χαμηλότερη, είναι αποτέλεσμα:
α) της θερμοκρασιακής διαφοράς μεταξύ των δύο ρευστών, 
β) της αγωγιμότητας του υλικού κατασκευής των πλακών που αποτελούν την ψυκτική επιφάνεια του εναλλακτήρα και 
γ) του πάχους της.
