ΘΕΜΑ 4
Σε μια γκαρσονιέρα πρόκειται να κατασκευαστεί W.C .Για την κατασκευή του θα χρειαστεί να κτιστούν δυο τοίχοι δρομικοί  με μήκος 2,00 m και πλάτος 1,50 m .Το ύψος των τοίχων θα είναι 2,50 m. Να υπολογίσετε τον αριθμό τούβλων και των όγκο του κονιάματος που απαιτείται για την κατασκευή.(1 m² δρομικού τοίχου με τούβλα 6χ9χ19 cm απαιτούνται 75 τούβλα και 0,02 m³ κονίαμα). (Μονάδες 25)


